**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

 **για την ανάθεση:**

**«Απόσυρση του παλαιού γερανού Derrick και**

**μεταφορά του γερανού Potain MR90 εντός του σηκού του Παρθενώνα»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΠΡΟΣΦΟΡΑΝΑΙ/ΟΧΙ |
| Β.α | Ενοικίαση βοηθητικού οικοδομικού πυργο-γερανού με ανυψωτική ικανότητα : 4.000  kg στα 20 m | ΝΑΙ |  |
| Β.α | Πιστοποίηση καλής λειτουργίας του βοηθητικού γερανού | ΝΑΙ |  |
| Β.α | Ασφάλεια αστικής ευθύνης και υλικών ζημιών | ΝΑΙ |  |
| Γ. | Παροχή έμπειρου χειριστή του βοηθητικού οικοδομικού γερανού | ΝΑΙ |  |
| Β.β | Διάλυση του παλαιού γερανού Derrick με την βοήθεια βοηθητικού γερανού (αποκλειστικά με αφαίρεση κοχλιών) | ΝΑΙ |  |
| Β.β | Μέγιστο μέγεθος τμημάτων στα οποία θα διαλυθεί ο γερανός Derrick : 9m σε μήκος και ~~τα~~ 2.5m σε πλάτος, και βάρος 5tn | ΝΑΙ |  |
| Β.β | Συσκευασία, σήμανση και καταγραφή των στοιχείων του γερανού Derrick βάσει των προδιαγραφών | ΝΑΙ |  |
| Β.γ.1 | Διαμόρφωση της νέας υπόβασης, ενίσχυση των εκφορικών μονάδων | ΝΑΙ |  |
| Β.γ.1 | Διάλυση τμήματος της υπάρχουσας υπόβασης του γερανού Derrick | ΝΑΙ |  |
| Β.γ.1 | Συναρμογή και συναρμολόγηση των κύριων δοκών και των αποστατών της νέας υπόβασης μέσω του βοηθητικού γερανού  | ΝΑΙ |  |
| Β.γ.1 | Ενίσχυση των κύριων δοκών της νέας υπόβασης | ΝΑΙ |  |
| Β.γ.1 | Τοποθέτηση ευθυγράμμιση και αλφάδιασμα των τροχιών | ΝΑΙ |  |
| Β.δ. | Διάλυση του εξωτερικού γερανού Potain, μέσω του βοηθητικού γερανού | ΝΑΙ |  |
| Β.δ. | Μεταφορά των στοιχείων του γερανού Potain εντός του μνημείου και εγκατάσταση του επί της νέας υπόβασης μέσω του βοηθητικού γερανού | ΝΑΙ |  |
| Β.δ. | Τεχνικός έλεγχος του γερανού Potain στη νέα του θέση, ρύθμιση των ασφαλιστικών συστημάτων, ηλεκτρολογικός έλεγχος, έλεγχος/ αντικατάσταση κοχλίων και λιπαντικών των μειωτήρων | ΝΑΙ |  |
| Β.δ. | Σχετική βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης του γερανού Potain σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |
| Β.δ. | Πιστοποίηση καλής λειτουργίας του γερανού Potain στη νέα του θέση | ΝΑΙ |  |
| Β.ε | Διάλυση του βοηθητικού οικοδομικού γερανού μέσω του μετεγκατεστημένου γερανού Potain και μεταφορά του υλικού του εκτός Ακροπόλεως. | ΝΑΙ |  |
| Ι. | Τήρηση χρονοδιαγράμματος | ΝΑΙ |  |